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GUIA # 1
SISTEMAS 3
	Nombre de la practica: Creación de los usuarios de la red
Lugar: Aula de Sistemas
Tiempo: 1 hora 45 minutos
Materia: Administración de redes



OBEJTIVOS
 Que el aprendiz sea capaz de:
· Crear usuarios de la red
· Asignar permisos estándar de directorio
· Compartir recursos en la red
· Diferencias los distintos tipos de usuarios de la red
INTRODUCCION TEORICA
Las cuentas de usuarios representan a una persona y se denominan principales de seguridad dentro del directorio activo, ya que son objetos del directorio a los que se asignan automáticamente identificadores de seguridad para iniciar sesiones en la red y tener acceso a los recursos.
Una cuenta de usuario permite que un usuario inicie sesiones en equipos y/o dominios con una identidad que se puede autentificar y autorizar para tener acceso a los recursos del dominio. Cada usuario que se conecta a la red debe tener su propia cuenta de usuario y su propia contraseña única. Por tanto, una cuenta de usuario se utiliza para:
· Autentificar la identidad del usuario
· Autorizar o denegar el acceso a los recursos del dominio
· Administrar otros principios de seguridad
· Auditar las acciones realizadas con la cuenta de usuario
MATERIALES Y EQUIPOS
	N°
	Requerimiento
	Cantidad

	1
	Guía de laboratorio Nro. 1
	1

	2
	PC con Máquina virtual (VirtualBox)
	1

	3
	Memoria USB
	1





PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD 1: Instalar máquina virtual Virtualbox
Verifique si su PC tiene la maquina virtual (virtualbox) instalada en caso que no descargue e instale de esta dirección https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
ACTIVIDAD 2: instalar sistemas operativos servidor y cliente
Instalar Windows 2003 server
Pasos
1. Ejecute virtualbox
2. Haga clic en Nueva
3. Establezca un nombre para la maquina [Server2003]
4. Seleccione el tipo [Microsoft Windows]
5. Seleccione la versión [other Windows]
6. Haga clic en siguiente
7. Establezca el tamaño de la memoria
8. Haga clic en crear
9. Haga clic en siguiente y luego en crear
10. Haga clic la maquina recién creada
11. Haga clic en iniciar
12. Seleccione el disco de inicio y siga los pasos
Instalar Windows XP
Para crear la máquina virtual para Windows XP repita el mismo procedimiento que utilizo para instalar el servidor
ACTIVIDAD 3: instalar adaptador puente
En la maquina real
1. Ejecute el comando hdwwiz.exe, haga clic en siguiente
2. Instalar el hardware manualmente seleccionando de una lista
3. Adaptadores de red, siguiente
4. De la lista de fabricantes seleccione Microsoft
5. De la lista de adaptadores escoja adaptador de bucle invertido, siga el asistente
ACTIVIDAD 4: seleccionar adaptador de  red
En la máquina virtual cliente y servidor seleccione el adaptador 1
1. Conectado a: adaptador puente
2. Nombre: adaptador de bucle invertido
[image: ]
ACTIVIDAD 5: configurar la red (direcciones IP)
Configure las direcciones IP en cada máquina virtual y en la maquina real
Cliente Windows XP: 192.168.140.2
Servidor: 192.168.140.254
Maquina real (adaptador de bucle invertido): 192.168.140.1
ACTIVIDAD 6: Cree 5 usuarios en el servidor y asígneles contraseña de acuerdo a la tabla
	USUARIO
	CONTRASEÑA

	JUAN
	server

	JOHANA
	server

	SAN JUAN
	server

	CLARITA
	server

	MARIA
	server



Pasos
1. botón inicio
2. herramientas administrativas
3. administración de equipos
4. usuarios y grupos locales
5. usuarios
6. clic derecho sobre usuarios / nuevo usuario
7. ingrese el nombre de usuario y contraseña
8. desactive el usuario de cambia la contraseña
9. active la contraseña nunca caduca
ACTIDAD 7: recursos compartidos
Cree 2 directorios y asígnele permiso de acuerdo a la tabla
	DIRECTORIO
	USUARIO ASIGNADO
	PERMISOS

	INFORMES
	JUAN
	lectura

	PRODUCTOS
	JUAN
	control total

	PRODUCTOS
	JOHANA
	lectura

	INFORMES
	JOHANA
	lectura, escritura y control total

	INFORMES
	SAN JUAN
	Denegar acceso

	
	CLARITA
	

	
	MARIA
	



Pasos:
1. cree el directorio en la unidad c de la máquina virtual Windows server 2003
2. haga clic derecho  / propiedades / compartir / compartir esta carpeta / permisos /quitar
Agregar  / escriba el nombre de usuario a asignar

nota: repita este procedimiento en cada directorio, para asignar control total debe activar la pestaña seguridad



INFORME DE LA GUIA
1. Utilice el comando ping y verifique que haya conectividad entre el servidor el cliente y la maquina real, explique los resultados
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cree 5 usuarios en el servidor y asígneles contraseña de acuerdo a la tabla
	USUARIO
	CONTRASEÑA
	DIRECTORIO
	PERMISOS

	JUAN
	server
	INFORMES
	

	JOHANA
	server
	PRODUCTOS
	

	SAN JUAN
	server
	
	

	CLARITA
	server
	
	

	MARIA
	server
	
	



3. ¿Qué es un recurso compartido?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Qué tipo de permisos de acceso se pueden asignar a un recurso compartido?, Explique cada tipo de permiso

5. Pruebe los usuarios, entrando al servidor para ello ejecute \\192.168.140.254
Ingrese usuario y contraseña y explique lo que sucede

[image: ]
Repite el procedimiento con cada usuario

6. Porque al intentar eliminar un archivo de las carpetas creadas en el servidor se deniega la acción de eliminar?

[bookmark: _GoBack]______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Porque se pueden eliminar solo los archivos creados por los usuarios?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. ¿para que se utiliza una cuenta de usuario?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORME DE LA GUIA &
1. Utilice el comando ping y verifique que haya conectividad entre elservidorel cliente y la
magquina real, explique los resuitados
2. Cree’ usuarios en el servidor y asigneles contrasefia de acuerdo a la tabla
USUARIO CONTRASENA | DIRECTORIO PERVISOS
TUAN server INFORMES
JORANA server PRODUCTOS
SANJUAN server
CARTA server
MARIA server
3. #Qué esun recurso compartido?
4. Quétipo de permisos de acceso se pueden asignara un recurso compartido?, Explique
cadatipo de permiso
5. Pruebelos usuarios, entrandoal servidor para ello ejecute \\192.168.140.254

' Ejecutar

Ingrese usuarioy contrasefiay explique lo que sucede

Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
recurso de Internet que desea abrir con Windows.

2168100254

@ Estatoea s crears con prvilegios administotivos.

Aceptar

g eliminar?

Porque al intentar eliminar un archivo de las carpetas creadas en el servidor se deniegala

& pueden eliminar solo los archivos creados por los usuarios?,
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